**Примеры описаний:**

**1)**Пожар частной деревянной хозяйственной постройки, размерами 4х8 метров, кровля шиферная по деревянной обрешетке, не электрифицирована. В результате пожара постройка уничтожена. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем соседа Сигачева Ю.В. при сжигании мусора. На тушение подавали 2 ствола РСК-50 без установки АЦ на водоисточник (озеро, расположено на расстоянии 400 метров от места пожара), достаточно заправочных емкостей прибывших АЦ. Инспектор ИНиП Лупач Е.В. Домовладение смотровой комиссией проверялось дд.мм.гг /не проверялось.

**2)**Пожар частной деревянной бани, обложенной блоками, размерами 4х6 м, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирована. В результате пожара повреждены кровля, перекрытие, стены и имущество в бане. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (перекал печи). На тушение пожара подавали 3 РСК-50, без установки АЦ на водоисточник (ПГ, расположен на расстоянии 100 метров от места пожара), достаточно заправочных ёмкостей прибывших АЦ. Инспектор ИНиП Каменецкий А.Л. Домовладение смотровой комиссией проверялось дд.мм.гг /не проверялось.

**3)**Пожар частного кирпичного гаража (ячейка №50), размерами 4х12 м, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован. В результате пожара в ячейке №50 повреждены кровля и имущество внутри, уничтожен легковой автомобиль Опель Омега (1999 г.в., р.н.1142 КХ-4). В ячейке №51 закопчены стены, повреждены колеса и моторный отсек легкового автомобиля Volkswagen Sharan (все марки автомобилей на английском) (1989 г.в., р.н. 4750 KI-4). Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание зарядного устройства АКБ). На тушение пожара подавали 2 ствола "Протек" без установки АЦ на водоисточник (ПГ, расположен на расстоянии 90 метров от места пожара), достаточно заправочных ёмкостей прибывших АЦ. Инспектор ИНиП Лобович Д.В. Домовладение смотровой комиссией проверялось дд.мм.гг /не проверялось.

**4)** Пожар в двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома. Дом пятиэтажный, панельный, четырёхподъездный, кровля рубероидная по битумной мастике, стоит на балансе ЖЭС №8 УЖРЭП Ленинского района г. Гродно. Квартира №1 электрифицирована, АПИ не оборудована. В результате пожара повреждено имущество в одной из комнат, оконная рама, входная дверь. Закопчены стены и потолок в квартире и подъезде. Хозяин квартиры Новик В.М. госпитализирован с диагнозом термические ожоги 1-3 степени (30 % тела) в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно». Состояние тяжелое. В 18-48 звеньями ГДЗС из квартиры №3, расположенной на втором этаже, с применением маски спасаемого по лестничному маршу выведена на чистый воздух Олешкевич С.А., 1976 г.р., продавец ОАО «Санта». Из квартиры №8, расположенной на четвертом этаже, с применением маски спасаемого по лестничному маршу выведена на чистый воздух Милинкевич Л.А., 1939 г.р., пенсионерка. Из квартиры №9, расположенной на пятом этаже, с применением масок спасаемого по лестничному маршу выведены на чистый воздух Пуш Т.Н., 1968 г.р., сторож ГЛХУ «Гродненский лесхоз» и Пуш О.С., 1994 г.р., секретарь ОАО «Ангелы бизнеса». С квартир подъезда эвакуированы 7 человек (все взрослые). Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – поджог (хозяином квартиры). На тушение и защиту подавали 2 ствола «Протек» без установки АЦ на водоисточник (ПГ, расположен на расстоянии 50 метров от места пожара) достаточно ёмкостей прибывших АЦ. Работало 4 звена ГДЗС. Инспектор ИНиП Кунда М.И.

**5)**Пожар деревянного не жилого дома / жилого, размерами 8х8 метров, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован, АПИ не оборудован. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены, имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия- нарушение правил монтажа и устройства печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств (отсутствие противопожарной разделки). На тушение подавали 1 ПЛС, 2 ствола "Протек" без установки АЦ на водоисточник (ВБ, расположен на расстоянии 2000 метров от места пожара), достаточно заправочных емкостей прибывших АЦ. Инспектор ИНиП Лобович Д.В. Домовладение смотровой комиссией проверялось дд.мм.гг /не проверялось.

**6)** Пожар кирпичного, одноэтажного жилого дома, размерами 7х7 метров, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован, АПИ установлен с выводом СЗУ на фасад здания (сработка подтверждается). В результате пожара повреждены постельные принадлежности, закопчены стены. В 04-23 звеном ГДЗС на кровати в жилой комнате обнаружен труп хозяина дома Богдановича А.И. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении. На тушение пожара подавали 1 РСК-50 без установки АЦ на водоисточник (ПГ, расположен на расстоянии 50 метров от места пожара), достаточно заправочных ёмкостей прибывших АЦ. Работало 1 звено ГДЗС. Инспектор ИНиП Гурский В.Т. Домовладение смотровой комиссией проверялось дд.мм.гг /не проверялось.

**7)**Пожар прицепа SWIST MILANO, 1999 г.в., р.н. А6086В-7. В результате пожара прицеп уничтожен. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки). На тушение пожара подавали 1 СПРУ без установки АЦ на водоисточник (вдхр. Юбилейное, расположено на расстоянии 300 метров от места пожара), достаточно заправочных ёмкостей прибывших АЦ. Инспектор ИНиП Артамонова А.А. (***вид работ – на транспорте)***

8) Пожар легкового автомобиля Peugeot 406, 1996 г.в., р.н.5982 ВА-4. В результате пожара повреждена передняя часть автомобиля. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке). На тушение подавали 1 ствол СВД, 1 ствол СПРУ, без установки АЦ на водоисточник (ПГ, расположен на расстоянии 30 от места пожара), достаточно заправочных емкостей прибывших АЦ. Инспектор ИНиП Латушко В.Е. (***вид работ – на транспорте)***

9) Пожар в помещении проекторной размерами 2,8х5,5 метров, расположенной на первом этаже гимназии. Здание 1989 года постройки, размерами в плане 45х61 метров трехэтажное из ж/б плит, перекрытия – ж/б панели, кровля рубероидная по битумной мастике, электрифицировано. Гимназия оборудована автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на ПКП-А 16-512 и на пульт системы передачи извещений о ЧС «Молния» (находится в помещении ПАСЧ-3 ГГОЧС). Извещатели ИП-212-012, ИП-212-5М установлены в коридорах и кабинетах, установки пожаротушения и дымоудаления отсутствуют. В результате пожара уничтожено имущество в помещении проекторной (4 учебные парты и 2 шкафа, 4 кабинетных стула), повреждены два ряда стульев актового зала (16 шт.), закопчены стены и потолок первого этажа гимназии. Рассматриваются версии причины пожара: неосторожное обращение с огнем сторожа Норейко И.А., 1961 г.р., и нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (короткое замыкание электропроводки). На тушение подавали 2 ствола «Protek» и 3 ствола «Protek» на защиту смежных помещений, без установки АЦ на водоисточник (ПГ на расстоянии 15 метров от места пожара), достаточно заправочных емкостей, прибывших АЦ. Работало 6 звеньев ГДЗС. (***вид работ – на объекте)***

10) Пожар скирды соломы, размерами 6х60 метров, высота 4,5 метров, весом около 30 тонн (урожай 2019 года), принадлежит СПК «Негневичи». В результате уничтожено около 30 тонн соломы. Предполагаемая причина пожара – поджог. Виновное лицо устанавливается. На тушение подавали 1 лафетный ствол, без установки АЦ на водоисточник (ПГ, находится на расстоянии 1 км. от места пожара), тушение проводилось методом подвоза. Старший инженер ИНиП Першукевич А.И. (***вид работ – на объекте)***